|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Кнопка вызова персонала универсальная со шнурком | Кнопка вызова помощи должна быть предназначена для оповещения персонала о необходимости оказания помощи при доступе в общественных местах маломобильными группами населения – инвалиды-колясочники, инвалиды-опорники, пожилые люди, родители с маленькими детьми в колясках.  Диаметр контрастной зоны активации вызова – 70 мм, это позволяет беспроблемно пользоваться кнопкой людям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, людям с ограниченным функционалом или дефектами конечностей, слабовидящим и незрячим людям;  Благодаря применению новой конфигурации передающей антенны, увеличена дальность передачи радиосигнала – не менее 30 метров;  Радиокнопка должна быть выполнена в исполнении накладного  монтажа.  Габариты (высота х ширина х глубина), мм - не более 124х124х22, имеет округлую форму.  Вес с элементом питания, грамм - не более 100гр.  Дальность передачи сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех, метров: не менее 30  Диаметр активной зоны нажатия кнопки, мм – не менее 70  Элементы питания: должны входить в комплект поставки.  Класс защиты – IP не менее 54 (по ГОСТ 14254-2015). Кнопка вызова должна иметь антивандальное всепогодное исполнение и иметь возможность эксплуатироваться в уличных условиях. Степень защиты от вредного воздействия воды не более 7. Степень защиты от доступа к опасным частям, предотвращая и ограничивая проникновение внутрь оболочки какой-либо части тела, предмета, находящегося в руках у человека; оборудования, находящегося внутри оболочки, от проникновения внешних твёрдых предметов не более 6  Звуковое подтверждение передачи сигнала – наличие  Количество подтверждающих звуковых сигналов при передаче вызова, вне зависимости от длительности воздействия на кнопку или шнур безопасности – не менее 3  Световое подтверждение передачи сигнала – наличие  Цвет светового подтверждения передачи сигнала – желтый  Длительность световых сигналов подтверждения, вне зависимости от длительности воздействия на кнопку или шнур безопасности, секунд – не менее 4  Диаметр зоны светового подтверждения, мм – не менее 40  Возможность активации передатчика при помощи шнура безопасности (при падении) – наличие  Противоскользящие элементы на шнуре безопасности – наличие  Длительность передачи сигнала, вне зависимости от длительности воздействия на кнопку или шнур безопасности, секунд – не менее 3  Надпись на поверхности кнопки на русском языке – «ВЫЗОВ ПОМОЩИ»  Дополнительно надпись на поверхности кнопки продублирована шрифтом Брайля на русском языке – «ВЫЗОВ»  Цвет корпуса кнопки – серый или оттенки темных цветов, из за особенности потребности заказчика.  Цвет активной зоны нажатия – желтый или контрастный к основному цвету кнопки.  Время работы без замены элемента питания при среднем количестве вызовов помощника 5 раз в сутки – не менее 365 дней.  Температурный диапазон - не уже минус 35 плюс 55 градусов Цельсия  Гарантийный срок не менее 12 месяцев. |