|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Кнопка вызова | Данная кнопка вызова представляет собой передатчик, который передает сигнал по частоте 433,92 МГц. Имеет повышенную влаго и пыле защищенность. Устройство приводится в активацию как при помощи шнурка, так и при помощи нажатая на саму кнопку.  Радиокнопка должна быть выполнена в исполнении накладного  монтажа.  Габариты (высота х ширина х глубина), мм - не более 60 х 45 х 20, имеет овальную форму.  Вес с элементом питания, грамм - не более 70 гр.  Дальность передачи сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех, метров: не менее 30  Элементы питания: должны входить в комплект поставки.  Световое подтверждение передачи сигнала – наличие  Шнур для дополнительного вызова- наличие  Длина шнура дополнительного вызова – от 1500 до 1900 мм  Длительность передачи сигнала, вне зависимости от длительности воздействия на кнопку или шнур безопасности, секунд – не менее 3  Цвет корпуса кнопки – серый или оттенки светлых цветов, из за особенности потребности заказчика.  Цвет активной зоны нажатия – желтый или контрастный к основному цвету кнопки.  Функция интеллектуальной экономии заряда - наличие  Время работы без замены элемента питания при среднем количестве вызовов помощника 5 раз в сутки – не менее 365 дней.  Температурный диапазон - не уже минус 35 плюс 55 градусов Цельсия  Гарантийный срок не менее 12 месяцев. |