|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Кнопка вызова помощника | Кнопка вызова помощи должна быть предназначена для оповещения персонала о необходимости оказания помощи при доступе в общественных местах маломобильными группами населения – инвалиды-колясочники, инвалиды-опорники, пожилые люди, родители с маленькими детьми в колясках.  Благодаря применению новой конфигурации передающей антенны, увеличена дальность передачи радиосигнала – не менее 30 метров;  Габариты - не более 71х40,5х19,5 мм (высота х ширина х глубина).  Вес с элементом питания - не более 35гр.  Рабочая частота - не более 433,92МГц.  Дальность передачи сигнала: не менее 30метров на прямой видимости.  Тип элемента питания: 23АЕ (входит в комплект поставки).  Цвет корпуса кнопки: белый.  Цвет поверхности активатора кнопки: красный. |