|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Стационарный приемник с звуковой, световой и текстовой индикацией | Данный приёмник вызова устанавливается у ответственного лица за примем маломобильных групп населения, это может быть: пост охраны, вахтер, администратор учреждения и т.д.. К данному приёмнику может быть одновременно подключено до 99 различных кнопок.  Технические характеристики  - вес приемника без элементов питания - 250 г;  - габаритные размеры приемника - 142мм х142мм х 80 мм (высота х ширина х глубина);  - дисплей, на котором в текстовом виде отображается месторасположение кнопки вызова, с которой поступает сигнал: наличие;  - индикация принятого сигнала (месторасположение кнопки вызова, с которой поступает сигнал) в виде текста на русском языке: наличие;  - возможность изменения пользователем надписи на дисплее: наличие  - формат вывода новой надписи на дисплее: в виде текста на русском языке  - автоматическая центровка надписи на дисплее (для более удобного восприятия информации): наличие  - Максимальное количество строк вывода информации: 2  - подсветка экрана дисплея – янтарная: наличие;  - возможность непрерывного свечения подсветки дисплея при работе от сетевого адаптера: наличие  - возможность регулировки яркости подсветки дисплея: наличие  - количество ступеней регулировки яркости подсветки дисплея: 4  - разрешение дисплея по вертикали, точек: 32  - разрешение дисплея по горизонтали, точек: 122  - размер дисплея по вертикали, мм: 24  - размер дисплея по горизонтали, мм: 85  - привлечение внимания пользователя звуковым сигналом: наличие  - возможность выбора мелодии звукового сигнала: наличие  - количество мелодий звукового сигнала: 8  - возможность отключения звукового сигнала и использование устройства в беззвучном режиме: наличие  - возможность присвоения пользователем разным кнопкам вызова различных сигналов звукового оповещения: наличие  - возможность выборочного отключения пользователем звукового сигнала на определенных кнопках вызова: наличие  - возможность регулировки громкости звукового сигнала пользователем: наличие  - количество ступеней регулировки громкости: 8  - привлечение внимания пользователя миганием светодиодной вспышки: наличие  - возможность выбора цвета свечения – наличие  - количество цветов светодиодной вспышки: 7  - возможность отключения светового сигнала и использование устройства без вспышки: наличие  - возможность присвоения разным кнопкам различного цвета свечения вспышки: наличие  - возможность выборочного отключения пользователем светового сигнала на определенных кнопках вызова: наличие  - возможность регулировки пользователем яркости свечения светодиодной вспышки: наличие  - количество ступеней регулировки яркости: 4  - возможность использования устройства в качестве ночника: наличие  - возможность выбора цвета свечения ночника – наличие  - количество цветов свечения ночника: 7  - возможность установки яркости свечения ночника – наличие  - количество ступеней регулировки яркости свечения ночника: 4  - индикация температуры окружающего воздуха: наличие  - единицы измерения температуры окружающего воздуха: градусы Цельсия  - режим “часы”: наличие;  - режим “будильник”: наличие;  - режим “календарь”: наличие;  - формат индикации часа – 24-х часовой формат  - размер цифр часов и минут (высота), мм: 14  - индикация дня недели на русском языке: наличие  - индикация даты: наличие  - индикация текущего месяца в виде текста на русском языке: наличие  - количество независимых будильников: 4  - встроенный ретранслятор радиосигналов от совместимых кнопок: наличие  - возможность включения или отключения встроенного ретранслятора пользователем: наличие  - возможность самостоятельного добавления пользователем новых совместимых кнопок вызова: наличие  - возможность самостоятельного создания пользователем новой надписи на дисплее в виде текста на русском языке, которая будет высвечиваться на дисплее при срабатывании новой копки вызова: наличие  - запоминание пропущенных сигналов: наличие  - отображение даты и времени пропущенного сигнала: наличие  - количество запоминаемых пропущенных сигналов: 12  - питание приемника: 3 аккумулятора ААА и сетевой адаптер (входят в комплект поставки);  - индикатор уровня заряда аккумуляторов приемника: наличие;  - количество уровней индикации разряда аккумулятора – 5  - зарядка аккумуляторов приемника при питании от сетевого адаптера: наличие;  - возможность заряда аккумуляторов во включенном состоянии – наличие;  - возможность заряда аккумуляторов в выключенном состоянии – наличие;  - автоматическое отключение зарядного устройства по окончании процесса заряда – наличие  - возможность использования в качестве элементов питания батареи типа ААА – наличие  - автоматическое определение типа элементов питания для исключения заряда щелочных или солевых батарей: наличие  - рабочая частота 433,92 МГц (разрешенный частотный диапазон);  - дальность на прямой видимости от кнопки вызова до приемника, при отсутствии радиопомех, метров - 100;  - цвет корпуса – белый |