|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Стационарный приемник с звуковой, световой и текстовой индикацией | Данный приёмник вызова устанавливается у ответственного лица за примем маломобильных групп населения, это может быть: пост охраны, вахтер, администратор учреждения и т.д.. К данному приёмнику может быть одновременно подключено до 99 различных кнопок.Технические характеристики - вес приемника без элементов питания - 250 г;- габаритные размеры приемника - 142мм х142мм х 80 мм (высота х ширина х глубина);- дисплей, на котором в текстовом виде отображается месторасположение кнопки вызова, с которой поступает сигнал: наличие;- индикация принятого сигнала (месторасположение кнопки вызова, с которой поступает сигнал) в виде текста на русском языке: наличие;- возможность изменения пользователем надписи на дисплее: наличие- формат вывода новой надписи на дисплее: в виде текста на русском языке- автоматическая центровка надписи на дисплее (для более удобного восприятия информации): наличие- Максимальное количество строк вывода информации: 2- подсветка экрана дисплея – янтарная: наличие;- возможность непрерывного свечения подсветки дисплея при работе от сетевого адаптера: наличие- возможность регулировки яркости подсветки дисплея: наличие- количество ступеней регулировки яркости подсветки дисплея: 4- разрешение дисплея по вертикали, точек: 32- разрешение дисплея по горизонтали, точек: 122- размер дисплея по вертикали, мм: 24- размер дисплея по горизонтали, мм: 85- привлечение внимания пользователя звуковым сигналом: наличие- возможность выбора мелодии звукового сигнала: наличие- количество мелодий звукового сигнала: 8- возможность отключения звукового сигнала и использование устройства в беззвучном режиме: наличие- возможность присвоения пользователем разным кнопкам вызова различных сигналов звукового оповещения: наличие- возможность выборочного отключения пользователем звукового сигнала на определенных кнопках вызова: наличие- возможность регулировки громкости звукового сигнала пользователем: наличие- количество ступеней регулировки громкости: 8- привлечение внимания пользователя миганием светодиодной вспышки: наличие- возможность выбора цвета свечения – наличие- количество цветов светодиодной вспышки: 7- возможность отключения светового сигнала и использование устройства без вспышки: наличие- возможность присвоения разным кнопкам различного цвета свечения вспышки: наличие- возможность выборочного отключения пользователем светового сигнала на определенных кнопках вызова: наличие- возможность регулировки пользователем яркости свечения светодиодной вспышки: наличие- количество ступеней регулировки яркости: 4- возможность использования устройства в качестве ночника: наличие- возможность выбора цвета свечения ночника – наличие- количество цветов свечения ночника: 7- возможность установки яркости свечения ночника – наличие- количество ступеней регулировки яркости свечения ночника: 4- индикация температуры окружающего воздуха: наличие- единицы измерения температуры окружающего воздуха: градусы Цельсия- режим “часы”: наличие;- режим “будильник”: наличие;- режим “календарь”: наличие;- формат индикации часа – 24-х часовой формат- размер цифр часов и минут (высота), мм: 14- индикация дня недели на русском языке: наличие- индикация даты: наличие- индикация текущего месяца в виде текста на русском языке: наличие- количество независимых будильников: 4 - встроенный ретранслятор радиосигналов от совместимых кнопок: наличие- возможность включения или отключения встроенного ретранслятора пользователем: наличие- возможность самостоятельного добавления пользователем новых совместимых кнопок вызова: наличие- возможность самостоятельного создания пользователем новой надписи на дисплее в виде текста на русском языке, которая будет высвечиваться на дисплее при срабатывании новой копки вызова: наличие- запоминание пропущенных сигналов: наличие- отображение даты и времени пропущенного сигнала: наличие- количество запоминаемых пропущенных сигналов: 12- питание приемника: 3 аккумулятора ААА и сетевой адаптер (входят в комплект поставки); - индикатор уровня заряда аккумуляторов приемника: наличие;- количество уровней индикации разряда аккумулятора – 5- зарядка аккумуляторов приемника при питании от сетевого адаптера: наличие;- возможность заряда аккумуляторов во включенном состоянии – наличие;- возможность заряда аккумуляторов в выключенном состоянии – наличие;- автоматическое отключение зарядного устройства по окончании процесса заряда – наличие- возможность использования в качестве элементов питания батареи типа ААА – наличие- автоматическое определение типа элементов питания для исключения заряда щелочных или солевых батарей: наличие- рабочая частота 433,92 МГц (разрешенный частотный диапазон);- дальность на прямой видимости от кнопки вызова до приемника, при отсутствии радиопомех, метров - 100;- цвет корпуса – белый |