|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Звуковой маяк | Звуковой маяк М100 предназначен для воспроизведения аудиосообщений с целью информирования людей с нарушениями зрения. Устройство имеет настенное крепление.  При приближении человека к звуковому мачку автоматически начинается воспроизведение предварительно записанного звукового файла. Маяк должен обладать функцией записи сообщения через встроенный микрофон непосредственно в внутреннюю память устройства.  Управление звуковым маяком должно иметь возможность через пульт управления.  Питание устройства осуществляется одним из следующих способов:  - с помощью 3 аккумуляторов ААА;  - от постоянного тока 5V;  Устройство может крепиться к стене при помощи поворотного кронштейна, входящего в комплект.  Основные технические характеристики:  - Встроенный датчик движения – наличие  - Тип датчика движения – инфракрасный  - Максимальная дальность обнаружения – более 3 м.  -Угол обнаружения по вертикали/горизонтали – не менее 120º  - Крепежный поворотный кронштейн – в комплекте  - Объем внешнего носителя – не более 2 Гб  - Поддерживаемый формат аудио файлов – MP3, WMA  - Битрейт MP3 файлов – в диапазоне (8~320 Кб/с)  - Устройство для подключения к сети 220V – наличие.  - Габариты:  Размер корпуса: высота более 79 мм., ширина менее 91 мм.  Размеры пульта управления: высота не менее 85 мм. и не более 100 мм., ширина не менее 40 мм. и не более 60 мм.  - Регулятор регулировки громкости – наличие  - Кнопки выбора файла - наличие |