|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Звуковой маяк  | Звуковой маяк М500 предназначен для воспроизведения аудиосообщений с целью информирования людей с нарушениями зрения. Устройство имеет возможность крепления в потолочную систему учреждения и возможность подключения к основной системе оповещения учреждения. При приближении человека к звуковому маяку автоматически начинается воспроизведение предварительно записанного звукового файла.Питание устройства осуществляется с помощь постоянного тока 5V. Устройство должно быть снабжено пультом дистанционного управления, при помощи которого сотрудники учреждения могут менять звуковую информацию, регулировать звук и т.д.Основные технические характеристики:-боковые крепления для крепления в потолочную систему в виде двух защелок: наличие -компактный размер-поддержка Mp3-файлов-инфракрасный датчик движения-замена звукового сигнала при подключения через USB порт к компьютеру-внешний аудиовход-пульт дистанционного управления маяком-внешний источник питания-номинальное напряжение питания 5 V-напряжения питания в рабочем режиме, не более 300 Ма-скорость передачи данных в диапазоне: 8-300 Кбит/сек-дальность действия датчика движения – не менее 4 метров-два режима работы: наличие-принцип активации - встроенный пассивный ИК-датчик.-угол обнаружения В/Г - 120/120 градусов-дальность обнаружения – не менее 4 метров и не более 6 метров-рабочая температура: от -10 до +35-рабочая влажность: в диапазоне 10-85%-габаритные размеры маяка: не менее ширина 128 мм., не менее высота 87 мм., и не более ширина 140 мм., не более высота 110 мм.-внешний аудио вход: наличиеКомплектация оборудования:1. Звуковой маяк2. Пульт управления3. Комплект крепления4. Паспорт изделия5. Инструкция по эксплуатации |