|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Звуковой маяк | Звуковой маяк М500 предназначен для воспроизведения аудиосообщений с целью информирования людей с нарушениями зрения. Устройство имеет возможность крепления в потолочную систему учреждения и возможность подключения к основной системе оповещения учреждения.  При приближении человека к звуковому маяку автоматически начинается воспроизведение предварительно записанного звукового файла.  Питание устройства осуществляется с помощь постоянного тока 5V. Устройство должно быть снабжено пультом дистанционного управления, при помощи которого сотрудники учреждения могут менять звуковую информацию, регулировать звук и т.д.  Основные технические характеристики:  -боковые крепления для крепления в потолочную систему в виде двух защелок: наличие  -компактный размер  -поддержка Mp3-файлов  -инфракрасный датчик движения  -замена звукового сигнала при подключения через USB порт к компьютеру  -внешний аудиовход  -пульт дистанционного управления маяком  -внешний источник питания  -номинальное напряжение питания 5 V  -напряжения питания в рабочем режиме, не более 300 Ма  -скорость передачи данных в диапазоне: 8-300 Кбит/сек  -дальность действия датчика движения – не менее 4 метров  -два режима работы: наличие  -принцип активации - встроенный пассивный ИК-датчик.  -угол обнаружения В/Г - 120/120 градусов  -дальность обнаружения – не менее 4 метров и не более 6 метров  -рабочая температура: от -10 до +35  -рабочая влажность: в диапазоне 10-85%  -габаритные размеры маяка: не менее ширина 128 мм., не менее высота 87 мм., и не более ширина 140 мм., не более высота 110 мм.  -внешний аудио вход: наличие  Комплектация оборудования:  1. Звуковой маяк  2. Пульт управления  3. Комплект крепления  4. Паспорт изделия  5. Инструкция по эксплуатации |