|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля | Брайлевский принтер одна из последних мировых разработок для слабовидящих и незрячих людей. Устройство рассчитано на небольшое количество листов печати шрифтом Брайля. Для печати можно использовать обычную бумагу. Главной особенностью устройства является сопровождение операций и режимов работы голосом. Для получения наилучшего качества используется закаленная сталь. В принтере реализована возможность подключения через USB порт, а также подключение к локальной сети через TCP/IP соединение. Также существует возможность подключиться к встроенному веб-серверу для мониторинга состояния тиснения и установки.  Характеристики бумаги  Тип бумаги одинарные листы  Плотность бумаги, г/м2. от 120 до 180  Ширина бумаги, мм. от 130 до 297  Длина бумаги, мм. от 120 до590  Количество бумаги в податчике, лист. не менее 50  Характеристики Брайля  Скорость тиснения не менее 100 знаков в секунду  Технология формирования точки не менее 1 головки тиснения с не менее 13 молоточками  Одностороннее и двустороннее тиснение наличие  Вертикальная печать наличие  Шрифт Брайля, мм. 2.2, 2.5, 3.2  Тактильное графическое разрешение не менее 50 точек на дюйм  Интерфейсы  Пользовательский интерфейс - наличие речевой обратной связи. Клавиши обозначены и чернилами и брайлем + светодиодные индикаторы статусов соответствие  USB 2.0 стандарт  Сеть - 100 Мб стандарт TCP / IP, возможность доступа по IP-адресу в локальной сети соответствие  Последовательный интерфейс 9-контактное гнездо  Стандартный разъем наушников 3,5 мм. наличие  Веб-интерфейс - встроенный веб-сервер для мониторинга состояния тиснения и установки соответствие  Сервисный интерфейс - сервисный порт для мониторинга файлов журнала, статуса принтера и т.д. соответствие  Уровень шума не более 80 дБ (A)  (не более 65 дБ (А) с шумопоглощающим шкафом)  Питание  Напряжение, В. от 100 до 240  постоянного тока  Мощность, Вт. не более 140  Мощность в режиме ожидания, Вт. не более 5  Мощность в режиме ECO POWER, Вт. не более 0,05  Переключаемый блок питания наличие  Комплект поставки  Принтер наличие  Кабель питания наличие  Руководство пользователя наличие |