|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Информационно-тактильный знак (вывеска) | Представляет собой комплексную тактильную табличку объекта, предназначенную для информирования, безопасности и ориентации в пространстве человека с нарушениями зрения.Табличка сочетает в себе как плосковыпуклые элементы, так и надписи, выполненные шрифтом Брайля. Наименование объектов прописаны Кириллицей и дублируются шрифтом Брайля.Материал выполнения тактильной таблички: стекло органическое техническое пластифицированное или стекло органическое техническое непластифицированное, должно соответствовать ГОСТ 17622-72. Знак изготовлен из блочного или листового материала.Грубые царапины на поверхности материала из которого изготовлен знак знака: не допускаются или допускаютсяПоверхностные наплывы отпечатки трещин силикатного стекла на материале из которого изготовлен знак: не допускаются или допускаютсяПри поставке поставщик предоставляет протокол испытания готового знака по ГОСТ 4647-80 при этом среднее значении ударной вязкости составляет менее 13,49Толщина материала из которого выполнена тактильная табличка не менее 6 мм и не более 10 мм. Материал из которого выполняется табличка по ГОСТ 30244-94 должен иметь группу горючести Г1 или 2 и должен отвечать следующим требованиям: -продолжительность самостоятельного горения не более ≤ 30 с. по ГОСТ 30244-94.-температура дымовых газов Т, °С не более ≤ 235 по ГОСТ 30244-94.В комплекте поставки тактильной таблички должно быть предусмотрено не менее 4 хромированных держателей при помощи, которых мнемосхема устанавливается на свое месторасположение. Диаметр хромированных держателей должен быть 12 мм. или 16 мм. Высота хромированных держателей должна быть не менее 27 мм. Шрифт текста – по согласованию с Заказчиком.Размер шрифта - пропорционально объему текста и размеру таблички.Размер тактильной таблички должен быть не менее 600 см2, при этом высота и длина должны определяться индивидуально для каждой таблички и соответствовать архитектурным особенностям здания Заказчика. Надписи шрифтом Брайля выполнены: комбинацией рельефных точек высотой не менее 0,6 и не более0,7 мм.Цвет тактильных надписей шрифта Брайля (рельефных точек) – высококонтрастный. Шрифт Брайля: вмонтирован в табличку или должен наноситься сверху.Для использования в темное время суток: имеют разметку из светоотражающих знаков, вмонтированных в покрытие или световые маяки с постоянным светом.Параметры надписи шрифтом Брайля: должен соответствовать ГОСТ Р 56832-2015, а именно: средний шрифт и обладать следующими характеристиками:- расстояние между точками в горизонтальном направлении от центра одной точки до центра другой точки составляет более 2,4 мм, но не превышающим или понижающим требования ГОСТ;- расстояние между точками в вертикальном направлении от центра одной точки до центра другой точки менее 2,6 мм, но не превышающим или понижающим требования ГОСТ ;Указатель имеет двуслойное защитное покрытие.Возможность чтения основной таблички: размер и тип шрифта должен позволять прочитать информацию на расстоянии не менее 7-и метров.Тактильный указатель должен иметь заключение корректоров по Брайлю, о пригодности этого изделия для чтения слабовидящими людьми, а так же сертификат соответствия.Цвет, информация, наносимая на табличку, эскиз, предварительно согласовывается с Заказчиком. |