|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Комплект беспроводной системы вызова помощи | В комплект поставки беспроводной системы вызова помощника Дв должно входить: - приемник настольный - не менее 1 шт.; - кнопка вызова антивандальная универсальная - не менее 1 шт. Система должна соответствовать СП 59.13330.2016 и обладать голосовой двухсторонней громкоговорящей связью. Технические характеристики приемника настольного: - вес приемника без элементов питания - не более 360 г.;- габаритные размеры приемника (ДxШxГ) - не более 155мм х85мм х 25 мм.;- внешняя антенна: наличие;- длина внешней антенны: не менее 43 и не более 47 мм.;- возможность включения и отключения приёмника тумблером на корпусе прибора: наличие;- RGB дисплей: наличие;- разрешение дисплея: не менее 320х240 (RGB);- размеры дисплея: не менее (ДxШ) 65мм х 50 и не более 75мм х 60 мм;- диагональ дисплея: не менее 3,5 дюйма;- возможность непрерывного свечения подсветки дисплея при работе от сетевого адаптера: наличие;- индикация принятого сигнала (месторасположение кнопки вызова, с которой поступает сигнал): наличие;- привлечение внимания пользователя звуковым сигналом: наличие; - возможность выбора мелодии звукового сигнала: наличие;- количество мелодий звукового сигнала: не менее 16;- возможность отключения звукового сигнала и использование устройства в беззвучном режиме: наличие;- возможность регулировки громкости звукового сигнала пользователем: наличие; - количество ступеней регулировки громкости: не более 7;- возможность подключения карт памяти: наличие - возможность голосовой двухсторонней связи кнопки с приемником: наличие;- Встроенный микрофон: наличие ;- режим «Часы»: наличие;- режим «Календарь»: наличие;- формат индикации часа – 24-х часовой формат;- индикация даты: наличие;- индикация текущего месяца: наличие; - индикация уровня заряда аккумулятора: наличие;- индикация уровня сигнала соединения кнопки с приемником: наличие;- питание приемника: литий ионный аккумулятор (должен входить в комплект поставки);- зарядка аккумуляторов приемника при питании от сетевого адаптера: наличие;- возможность заряда аккумуляторов во включенном состоянии – наличие;- возможность заряда аккумуляторов в выключенном состоянии – наличие;- время до полной зарядки: не более 5 часов - рабочая частота не более 2483,5 МГц;- напряжение питания при подключении к сети: постоянный ток не более 5 В;- дальность на прямой видимости от кнопки вызова до приемника, при отсутствии радиопомех, метров - не менее 150;- технологические отверстия для крепления на стену: наличие; - количество технологических отверстий для крепления на стену: не менее 2 шт.;- комплект хромированных держателей для установки на плоской поверхности: наличие; Технические характеристики кнопки вызова персонала универсальной Дв:- габариты (высота х ширина х глубина), мм - не менее 150х80х30 и не более 155х85х35; - вес с элементом питания, грамм - не более 500 гр.;- рабочая частота - не более 2483,5 МГц; - ключ для монтажа внешней антенны: наличие; - внешняя антенна для усиления сигнала: наличие; - длина внешней антенны для усиления сигнала: не менее 73 мм и не более 77 мм.; - дальность передачи сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех, метров: не менее 150; - диаметр активной зоны нажатия кнопки - не более 23 мм; ----- возможность легкой активации кнопки локтем или культей – наличие; - тип элемента питания: литий ионный аккумулятор (должен входить в комплект поставки);- зарядка аккумуляторов кнопки при питании от сетевого адаптера: наличие;- возможность заряда аккумуляторов во включенном состоянии - наличие;- возможность заряда аккумуляторов в выключенном состоянии - наличие;- напряжение элемента питания, Вольт – не более 5;- световое подтверждение передачи сигнала вызова – наличие;- длительность световых сигналов подтверждения, вне зависимости от длительности нажатия на кнопку, секунд – не менее 10;- надпись на корпусе кнопки на русском языке: «ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА»;- надпись на корпусе кнопки шрифтом Брайля на русском языке: «ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА»;- материал корпуса кнопки: алюминий; - цвет корпуса кнопки – не должен сливаться с цветом поверхности активной зоны нажатия кнопки – желтый;- цвет активной зоны нажатия – контрастный по отношению к корпусу кнопки;В комплект поставки должны входить: приемник, кнопка, антивандальный козырек, паспорт (инструкция по эксплуатации) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание |