|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Аппарат для передачи и приёма звука | Устройство предназначена для пользования лицами с нарушенной функцией зрения в общественных местах. Устройство передает акустический сигнал (речь оператора) посредством телефонных сетей. Устройство имеет следующие технические параметры, функции и режимы:- устройство имеет возможность перемещения его в пространстве без отсоединения каких-либо дополнительных частей.- встроенная записная книжка не менее 3 номеров- наличие повторного набора номера- наличие тонального набора- наличие светового индикатора входящего звонка- наличие регулятора уровня громкости в трубке- наличие регулятора громкости звонка- наличие кнопки "Flash"- наличие возможности настенной установки- наличие входа телефонной линии (RJ-11) не менее 1 разъёма- наличие русского языка клавиатуры- наличие импульсного режима работыВид корпуса: корпус устройства выполнен ударопрочного АВС пластика.Цвет корпуса – черный или серый или белыйВ силу ограниченного места работы пользователя с устройством, размеры устройства должны быть следующие: по высоте не более 184 и ширине не были более 161 мм, а глубина не более 40 мм. Размеры съёмной трубки должны быть следующие: по высоте не более 184 и ширине не были более 51 мм, а глубина не более 40 мм. Класс защиты корпуса системы – IP не менее 21 (по ГОСТ 14254-2015). При этом степень защиты от вредного воздействия воды не более 7 по ГОСТ 14254-2015. Степень защиты от доступа к опасным частям, предотвращая и ограничивая проникновение внутрь оболочки какой-либо части тела, предмета, находящегося в руках у человека; оборудования, находящегося внутри оболочки, от проникновения внешних твёрдых предметов не более 6 по ГОСТ 14254-2015.Комплект поставки:Устройство не менее 1 шт.Съёмная трубка не менее 1 шт.Руководство по эксплуатации на русском языке - 1 шт.Сопроводительные документы (сертификат соответствия) - 1 шт.Гарантийный срок не менее 12 месяцев.Сервисный центр на территории РФ - Наличие |