|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Кнопка вызова персонала для помещений с повышенной влажностью | Кнопка вызова помощи должна быть предназначена для оповещения персонала о необходимости оказания помощи при доступе в общественных местах маломобильными группами населения – инвалиды-колясочники, инвалиды-опорники, пожилые люди, родители с маленькими детьми в колясках.Благодаря применению новой конфигурации передающей антенны, увеличена дальность передачи радиосигнала – не менее 30 метров;Габариты - не более 60х60х21 мм (высота х ширина х глубина).Вес с элементом питания - не более 40гр.Рабочая частота - 433,92МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон).Дальность передачи сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех, метров: не менее 30Диаметр активной зоны нажатия кнопки, мм – не менее 28Класс защиты – не хуже IP54Тип элемента питания: 23АЕ (должен входить в комплект поставки).Цвет корпуса кнопки: белый.Цвет поверхности активатора кнопки: красный.Класс защиты – IP не менее 54 (по ГОСТ 14254-2015). Кнопка вызова должна иметь антивандальное всепогодное исполнение и иметь возможность эксплуатироваться в уличных условиях. Степень защиты от вредного воздействия воды не более 7. Степень защиты от доступа к опасным частям, предотвращая и ограничивая проникновение внутрь оболочки какой-либо части тела, предмета, находящегося в руках у человека; оборудования, находящегося внутри оболочки, от проникновения внешних твёрдых предметов не более 6Цвет светового подтверждения передачи сигнала – красныйГарантийный срок не менее 12 месяцев. |