|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Звуковой маяк  | Звуковой маяк М200 предназначен для воспроизведения аудиосообщений с целью информирования людей с нарушениями зрения. Устройство имеет настенное крепление. При приближении человека к звуковому мачку автоматически начинается воспроизведение предварительно записанного звукового файла.Питание устройства осуществляется одним из следующих способов:- с помощью встроенного литий-ионного аккумулятора;- через сетевой адаптер от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. При работе от сетевого адаптера одновременно происходит зарядка аккумулятора;- от компьютера через соединительный кабель, подключаемый в mini-USB разъёму устройства.Устройство может крепиться к стене при помощи поворотного кронштейна, входящего в комплект, или непосредственно к стене при помощи шурупов.Основные технические характеристики:- Встроенный датчик движения – наличие- Тип датчика движения – инфракрасный- Максимальная дальность обнаружения –более 5 м.-Угол обнаружения по вертикали/горизонтали – не менее 120º- Крепежный поворотный кронштейн – в комплекте- Напряжение питания – 3.7В от литий-ионного аккумулятора или 5В от сетевого адаптера 220 В или аналог - Рабочий ток – не более 300 мA- Максимальная выходная мощность – не менее 2 Вт- Возможность записи во внутреннюю память – наличие- Емкость внутренней памяти – не менее 4 Мб- Тип внешнего носителя – microSD или аналог- Объем внешнего носителя – не более 2 Гб - Поддерживаемый формат аудио файлов – MP3, WMA- Битрейт MP3 файлов – в диапазоне (8~320 Кб/с)- Питание от встроенного аккумулятора – наличие- Емкость встроенного аккумулятора – не менее 500 мA\*ч - Кабель USB – наличие.- Зарядное устройство – наличие.- Габариты:Размер корпуса: высота более 120 мм., глубина менее 37 мм., ширина менее 85 мм.Размеры датчика движения: высота х ширина х глубина не более 36 х 84 х 40 мм.- Регулятор регулировки громкости – наличие- Кнопки выбора файла - наличие |