|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …. | Индикатор | Тактильный индикатор предназначен для разметки тактильных путей для слабовидящих или незрячих людей; может служить как противоскользящая основа. Индикатор должен иметь возможность использоваться в суровых климатических условиях в диапазоне температур от -30 до +30.Материал: гидрированный NBR (ненасыщенный) каучук ; полиуретановый каучук на основе простого эфира; силиконовый каучук. В соответствие с предлагаемым материалом по ГОСТ ISO 2230-2013 срок первоначального хранения должен составлять менее 11 лет, а увеличенный срок хранения более 1,5 лет. На упаковке должна быть маркировка подтверждающая вышеуказанный ГОСТ. Основные размеры:Ширина лицевой части со стороны человека: не менее 27 мм и не более 33 мм.Общая толщина указателя в месте рифа: не менее 3 мм не более 4 мм.Количество противоскользящих гребней: более 3 шт.Высота противоскользящего гребня: не менее 1 мм.Ширина противоскользящего гребня: менее 3 мм.Способ крепления: самоклеящееся основа нанесенную на всю поверхность индикатора по всей его длине.Ширина самоклеящейся основы: не менее 25 мм.Длина индикатора: более 24500 мм. Цвет: желтый; высококонтрастный по отношению к цвету пола заказчика.При поставке поставщик предоставляет Заказчику: сертификат, инструкцию по монтажу. |