|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Указатель | Назначение: с помощью указателя инвалиды по зрению получают информацию о путях движения в населенных пунктах (территория, застройка) и общественных зданиях (внутренние пространства, зоны получения услуг).  Указатель должен представлять собой полосу из материала определенного цвета и рисунка рифления, позволяющих инвалидам по зрению распознавать типы дорожного или напольного покрытия путем осязания стопами ног, тростью или используя остаточное зрение.  Тип указателя: предупреждающий указатель с продольными параллельными рифами, ориентированными в направлении движения /предупреждающий указатель с усеченными конусами (куполами), расположенными в линейном порядке/ предупреждающий указатель с усеченными конусами (куполами), расположенными в шахматном порядке. Индикатор должен соответствовать и отвечать требованиям СП 136.13330.2012 по месту расположения: предупреждать инвалида по зрению о наличии на пути следования непреодолимых препятствий, таких как стена и запрещать дальнейшее движение инвалида.  В соответствие с ГОСТ Р 52875-2007 поверхность указателя должна соответствовать следующему: должна быть шероховатой рифленой с противоскользящими свойствами, отличной по структуре и цвету от прилегающей поверхности напольного покрытия, и обеспечивать ее распознавание инвалидами по зрению на ощупь/визуально.  В соответствие с СП 29.13330.2011 коэффициент трения (противоскольжения по сухим покрытиям полов без уклона должен быть более 0,2 ; по замасленным менее 1 по ГОСТ Р 55908-2013.  В соответствие с СП 59.13330.2016 глубина (ширина) предупреждающего указателя должна быть не менее 299 мм.  Длина (ширина) предупреждающего указателя должна быть аналогична глубине (высоте) предупреждающего указателя предложенному заказчику.  Материал из которого изготовлен указатель: полиуретан.  Месторасположения указателя: поверхность напольного покрытия на территории заказчика.  Цвет указателя: желтый или высококонтрастный по отношению к поверхности напольного покрытия, при этом контрастность должна быть не менее 75%.  Указатель должен иметь повышенную износостойкость к интенсивным механическим воздействиям.  Указатель должен быть изготовлен в соответствие с ГОСТ Р 52875-2007 и иметь глубину рифов более 3 и при этом высота должна соответствовать расположению в коридорах и на площадках лестничных маршей общественных зданий и сооружений по ГОСТ Р 52875-2007.  Высота подложки, на которую закреплены указатели не менее 2 и не более 3 мм, что позволяет ложится в ровень с поверхностью напольного покрытия заказчика и не мешать движению посетителей учреждения. |