|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информационно-тактильный знак (вывеска) | Представляет собой комплексную тактильную табличку объекта, предназначенную для информирования, безопасности и ориентации в пространстве человека с нарушениями зрения.  Табличка сочетает в себе как плосковыпуклые элементы, так и надписи, выполненные шрифтом Брайля. Наименование объектов прописаны Кириллицей и дублируются шрифтом Брайля.  Материал: суспензионный поливинилхлорид ПВХ-С-7059/8-М. Суспензионный поливинилхлорид должен соответствовать ГОСТ 14332-78.  Крепление: таблички должны крепиться на усиленные дистанционные хромированные держатели/двухсторонний скотч/иметь монтажные отверстия.  Шрифт текста – по согласованию с Заказчиком.  Размер шрифта - пропорционально объему текста и размеру таблички.  Размер таблички: не менее 300\*400 и не более 400\*500  Надписи шрифтом Брайля выполнены: комбинацией рельефных точек высотой от 0,6 до 0,7 мм, но не менее 0,5 мм.  Цвет тактильных надписей шрифта Брайля (рельефных точек) – прозрачный (бесцветный) высотой от 0,6 до 0,7 мм, но не менее 0,5 мм.  Шрифт Брайля: вмонтирован в табличку или должен наноситься сверху.  Для использования в темное время суток: имеют разметку из светоотражающих знаков, вмонтированных в покрытие; световые маяки с постоянным светом.  Параметры надписи шрифтом Брайля: должен соответствовать ГОСТ Р 56832-2015, а именно: средний шрифт и обладать следующими характеристиками:  - расстояние между точками в горизонтальном направлении от центра одной точки до центра другой точки составляет более 2,4 мм, но не превышающее/понижающие требования ГОСТ;  - расстояние между точками в вертикальном направлении от центра одной точки до центра другой точки менее 2,6 мм, но не превышающие/понижающие требования ГОСТ ;  Указатель имеет двуслойное защитное покрытие.  Возможность чтения основной таблички: размер и тип шрифта должен позволять прочитать информацию на расстоянии не менее 7-и метров.  Тактильный указатель должен иметь заключение корректоров по Брайлю, о пригодности этого изделия для чтения слабовидящими людьми, а так же сертификат соответствия.  Цвет, информация, наносимая на табличку, эскиз, предварительно согласовывается с Заказчиком. |