|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …. | Знак | Представляет собой высоко/средне/низко антивандальный знак, который помогает безопасно ориентироваться в пространстве человеку.  Материал: стекло органическое техническое пластифицированное/стекло органическое техническое непластифицированное, должно соответствовать ГОСТ 17622-72. Знак изготовлен из блочного/листового материала.  Грубые царапины на поверхности материала из которого изготовлен знак знака: не допускаются/допускаются  Поверхностные наплывы отпечатки трещин силикатного стекла на материале из которого изготовлен знак: не допускаются/допускаются  При поставке поставщик предоставляет протокол испытания готового знака по ГОСТ 4647-80 при этом среднее значении ударной вязкости составляет менее 13,49  Толщина первого цветного слоя: 3 мм. ±0,50 мм  Толщина второго цветного слоя: 3 мм. ±0,50 мм  Высота знака более 99 мм, при этом размер должен соответствовать ГОСТ Р 52131-2003 и должен отвечать расположению рядом со входом в общественные здания и сооружения.  Ширина знака более 99 мм, при этом размер должен соответствовать ГОСТ Р 52131-2003 и должен отвечать расположению рядом со входом в общественные здания и сооружения  Для использования в темное время суток: имеют разметку из светоотражающих знаков, вмонтированных в покрытие; световые маяки с постоянным светом; светонакопительную разметку вмонтированную в покрытие знака.  Цвет, информация, наносимая на табличку, эскиз, согласовывается с заказчиком в течение 5 дней с даты заключения контракта.  Перед основной поставкой товара по нуждам Заказчика, в течение 5 календарных дней Поставщик предоставляет Заказчику образец продукции по адресу, указанному в извещении, который подлежит возврату Поставщику. |