|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Звуковой маяк  | Звуковой маяк М60 предназначен для воспроизведения аудиосообщений с целью информирования людей с нарушениями зрения. Устройство имеет настенное крепление. При приближении человека к звуковому мачку автоматически начинается воспроизведение предварительно записанного звукового файла.Питание устройства осуществляется одним из следующих способов:- с помощью 3 аккумуляторов ААА;Устройство может крепиться к стене при помощи поворотного кронштейна, входящего в комплект, или непосредственно к стене при помощи шурупов.Основные технические характеристики:- Встроенный датчик движения – наличие- Тип датчика движения – инфракрасный- Максимальная дальность обнаружения – более 3 м.-Угол обнаружения по вертикали/горизонтали – не менее 120º- Крепежный поворотный кронштейн – в комплекте- Тип внешнего носителя – microSD или аналог- Объем внешнего носителя – не более 2 Гб - Поддерживаемый формат аудио файлов – MP3, WMA- Битрейт MP3 файлов – в диапазоне (8~320 Кб/с)- Питание от встроенного аккумулятора – наличие- Емкость встроенного аккумулятора – не менее 500 мA\*ч - Зарядное устройство – наличие.- Габариты:Размер корпуса: высота более 85 мм., глубина менее 25 мм., ширина менее 55 мм.- Регулятор регулировки громкости – наличие- Кнопки выбора файла - наличие |