|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Звуковой маяк | Звуковой маяк М60 предназначен для воспроизведения аудиосообщений с целью информирования людей с нарушениями зрения. Устройство имеет настенное крепление.  При приближении человека к звуковому мачку автоматически начинается воспроизведение предварительно записанного звукового файла.  Питание устройства осуществляется одним из следующих способов:  - с помощью 3 аккумуляторов ААА;  Устройство может крепиться к стене при помощи поворотного кронштейна, входящего в комплект, или непосредственно к стене при помощи шурупов.  Основные технические характеристики:  - Встроенный датчик движения – наличие  - Тип датчика движения – инфракрасный  - Максимальная дальность обнаружения – более 3 м.  -Угол обнаружения по вертикали/горизонтали – не менее 120º  - Крепежный поворотный кронштейн – в комплекте  - Тип внешнего носителя – microSD или аналог  - Объем внешнего носителя – не более 2 Гб  - Поддерживаемый формат аудио файлов – MP3, WMA  - Битрейт MP3 файлов – в диапазоне (8~320 Кб/с)  - Питание от встроенного аккумулятора – наличие  - Емкость встроенного аккумулятора – не менее 500 мA\*ч  - Зарядное устройство – наличие.  - Габариты:  Размер корпуса: высота более 85 мм., глубина менее 25 мм., ширина менее 55 мм.  - Регулятор регулировки громкости – наличие  - Кнопки выбора файла - наличие |