|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Звуковой маяк  | Звуковой маяк М100 предназначен для воспроизведения аудиосообщений с целью информирования людей с нарушениями зрения. Устройство имеет настенное крепление. При приближении человека к звуковому мачку автоматически начинается воспроизведение предварительно записанного звукового файла. Маяк должен обладать функцией записи сообщения через встроенный микрофон непосредственно в внутреннюю память устройства. Управление звуковым маяком должно иметь возможность через пульт управления.Питание устройства осуществляется одним из следующих способов:- с помощью 3 аккумуляторов ААА;- от постоянного тока 5V;Устройство может крепиться к стене при помощи поворотного кронштейна, входящего в комплект.Основные технические характеристики:- Встроенный датчик движения – наличие- Тип датчика движения – инфракрасный- Максимальная дальность обнаружения – более 3 м.-Угол обнаружения по вертикали/горизонтали – не менее 120º- Крепежный поворотный кронштейн – в комплекте- Объем внешнего носителя – не более 2 Гб - Поддерживаемый формат аудио файлов – MP3, WMA- Битрейт MP3 файлов – в диапазоне (8~320 Кб/с)- Устройство для подключения к сети 220V – наличие.- Габариты:Размер корпуса: высота более 79 мм., ширина менее 91 мм.Размеры пульта управления: высота не менее 85 мм. и не более 100 мм., ширина не менее 40 мм. и не более 60 мм.- Регулятор регулировки громкости – наличие- Кнопки выбора файла - наличие |