|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Свето-звуковой маяк  | Описание светозвукового маяка:Светозвуковой маяк предназначен для ориентирования слепых и слабовидящих людей и представляет собой устройство, совмещающее в едином корпусе речевой информатор и световой маяк. Корпус изготовлен из стали толщиной не менее 1,5 мм и окрашен порошковой краской. -Панель управления с антивандальными кнопками - наличие-Электронное табло и акустическая система имеет всепогодное исполнение - наличие-Визуальную информацию можно переключать, используя ПДУ - наличие -Функция отображения температуры окружающего воздуха - наличие-Внешняя телескопическая антенна для устойчивого приема радио сигналов и модуля трансляции акустических сигналов местных радио сетей, предназначенного для увеличения эффективной дальности использования устройства слепыми людьми до 50 метров – наличие.**Принцип работы:**При нахождении людей на удалении более 3 метров устройство выполняет функции обычного светового маяка и ретранслятора радио. На табло отображается попеременно информация о доступности объекта и транслируется заранее настроенная радио передача, выполняющая роль пеленгующего сигнала для незрячего человека.Особенностью данного устройства является встроенный речевой информатор, который активируется при приближении человека на расстояние 3-5 метров и начинает автоматически выдавать, через встроенную акустическую систему, голосовые сообщения о пространственном положении, возможных препятствиях на пути следования слепого человека либо иную, предварительно записанную в него, информацию.Общие характеристики Габаритные размеры не более 600х400х150 ммЗагрузка визуальной информации: порт USB - наличиеНапряжение питания: 220 В - наличиеПотребляемая мощность, Вт не более 150 Срок службы, не менее, 100000 часовСтальной корпус (Порошковая покраска) - наличие |