|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Полоса контрастная  | Назначение: предназначены для ориентации инвалидов по зрению и определения направления движения.Расположение: укладываются на существующее покрытие на путях движения инвалидов по зрению.Поверхность: поверхность указателя не должна иметь рисунков (насечек), препятствующих уборке (чистке) покрытия, сторона основания должна быть гладкой с клеевой основой.Размер указателя: длина не менее 3300 см. и не более 3500 см., ширина не менее 150 мм. и не более 155 мм., высота не менее 0,10 мм. и не более 0,15 мм.Полоса должна обладать противоскользящими свойствами.Материал: должен выдерживать перепад температур от -50°С до +50°С, изготавливается из особо прочного полиуретана с противоскользящей поверхностью, высокой химической стойкостью, устойчивостью к погодным изменениям и ультрафиолетовому излучению.Цвет материала: желтый или по согласованию с заказчиком.Способ нанесения: тактильные указатели снабжены клеевой основой в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению».Сертификаты: действующие сертификаты пожарной безопасности.Показатели пожарной опасности: изделия должны иметь показатели пожарной опасности не более, чем: по горючести - Г2, по распространению пламени по поверхности - РП2, по дымообразующей способности - Д2, по токсичности продуктов горения - Т2 (в соответствии с пунктом 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). |