|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …. | Знак | Представляет собой высоко/средне/низко антивандальный знак, который помогает безопасно ориентироваться в пространстве человеку.На знак должен быть нанесен фотолюминесцентный материал, способный обеспечивать время послесвечения не менее 24 ч, что позволяет обеспечивать нормальную работу знаков в течение всего темного времени суток. Группа горючести по температура дымовых газов, °С должна быть не хуже < 235 и обладать группой не хуже Г1/Г2 по ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.Группа воспламеняемости по КППТП, кВт/м² должна быть не хуже 35 и обладать В2/В1 по ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.Толщина первого цветного слоя и основы: 3 мм. в диапазоне ±0,50 ммТолщина букв или знаков тактильного слоя: 1 мм. в диапазоне ±0,50 мм при этом толщина должна отвечать ГОСТ Р 51671-2015.Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение ширины штрихов к их высоте - от 1:5 до 1:10Символы на знаке должны обладать контрастностью более 50% при этом должны обладать не хуже чем разрешенная в ГОСТ Р 51671-2015.Материал: суспензионный поливинилхлорид ПВХ-С-7059/8-М. Суспензионный поливинилхлорид должен соответствовать ГОСТ 14332-78.Высота знака не менее 150 мм, при этом размер должен соответствовать ГОСТ Р 52131-2003 и должен отвечать за расположение рядом со входом в общественные здания и сооружения.Ширина знака до 200 мм включительно, при этом размер должен соответствовать ГОСТ Р 52131-2003 и должен отвечать за расположение рядом со входом в общественные здания и сооружения.Для использования в темное время суток: имеют разметку из светоотражающих знаков, вмонтированных в покрытие; световые маяки с постоянным светом; светонакопительную разметку вмонтированную в покрытие знака, при этом должны обладать функционалам не хуже указанном в ГОСТ Р 51671-2015.Цвет, информация, наносимая на табличку, эскиз, согласовывается с заказчиком в течение 5 дней с даты заключения контракта. |