|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Комплект беспроводной системы вызова помощи | В комплект поставки беспроводной системы вызова помощника Дв должно входить: - приемник настольный - не менее 1 шт.; - кнопка вызова антивандальная универсальная - не менее 1 шт. Система должна соответствовать СП 59.13330.2016 и обладать голосовой двухсторонней громкоговорящей связью.  Технические характеристики приемника настольного:  - вес приемника без элементов питания - не более 360 г.;  - габаритные размеры приемника (ДxШxГ) - не более 155мм х85мм х 25 мм.;  - внешняя антенна: наличие;  - длина внешней антенны: не менее 43 и не более 47 мм.;  - возможность включения и отключения приёмника тумблером на корпусе прибора: наличие;  - RGB дисплей: наличие;  - разрешение дисплея: не менее 320х240 (RGB);  - размеры дисплея: не менее (ДxШ) 65мм х 50 и не более 75мм х 60 мм;  - диагональ дисплея: не менее 3,5 дюйма;  - возможность непрерывного свечения подсветки дисплея при работе от сетевого адаптера: наличие;  - индикация принятого сигнала (месторасположение кнопки вызова, с которой поступает сигнал): наличие;  - привлечение внимания пользователя звуковым сигналом: наличие;  - возможность выбора мелодии звукового сигнала: наличие;  - количество мелодий звукового сигнала: не менее 16;  - возможность отключения звукового сигнала и использование устройства в беззвучном режиме: наличие;  - возможность регулировки громкости звукового сигнала пользователем: наличие;  - количество ступеней регулировки громкости: не более 7;  - возможность подключения карт памяти: наличие  - возможность голосовой двухсторонней связи кнопки с приемником: наличие;  - Встроенный микрофон: наличие ;  - режим «Часы»: наличие;  - режим «Календарь»: наличие;  - формат индикации часа – 24-х часовой формат;  - индикация даты: наличие;  - индикация текущего месяца: наличие;  - индикация уровня заряда аккумулятора: наличие;  - индикация уровня сигнала соединения кнопки с приемником: наличие;  - питание приемника: литий ионный аккумулятор (должен входить в комплект поставки);  - зарядка аккумуляторов приемника при питании от сетевого адаптера: наличие;  - возможность заряда аккумуляторов во включенном состоянии – наличие;  - возможность заряда аккумуляторов в выключенном состоянии – наличие;  - время до полной зарядки: не более 5 часов  - рабочая частота не более 2483,5 МГц;  - напряжение питания при подключении к сети: постоянный ток не более 5 В;  - дальность на прямой видимости от кнопки вызова до приемника, при отсутствии радиопомех, метров - не менее 150;  - технологические отверстия для крепления на стену: наличие;  - количество технологических отверстий для крепления на стену: не менее 2 шт.;  - комплект хромированных держателей для установки на плоской поверхности: наличие;  Технические характеристики кнопки вызова персонала универсальной Дв:  - габариты (высота х ширина х глубина), мм - не менее 150х80х30 и не более 155х85х35;  - вес с элементом питания, грамм - не более 500 гр.;  - рабочая частота - не более 2483,5 МГц;  - ключ для монтажа внешней антенны: наличие;  - внешняя антенна для усиления сигнала: наличие;  - длина внешней антенны для усиления сигнала: не менее 73 мм и не более 77 мм.;  - дальность передачи сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех, метров: не менее 150;  - диаметр активной зоны нажатия кнопки - не более 23 мм; ----- возможность легкой активации кнопки локтем или культей – наличие;  - тип элемента питания: литий ионный аккумулятор (должен входить в комплект поставки);  - зарядка аккумуляторов кнопки при питании от сетевого адаптера: наличие;  - возможность заряда аккумуляторов во включенном состоянии - наличие;  - возможность заряда аккумуляторов в выключенном состоянии - наличие;  - напряжение элемента питания, Вольт – не более 5;  - световое подтверждение передачи сигнала вызова – наличие;  - длительность световых сигналов подтверждения, вне зависимости от длительности нажатия на кнопку, секунд – не менее 10;  - надпись на корпусе кнопки на русском языке: «ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА»;  - надпись на корпусе кнопки шрифтом Брайля на русском языке: «ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА»;  - материал корпуса кнопки: алюминий;  - цвет корпуса кнопки – не должен сливаться с цветом поверхности активной зоны нажатия кнопки – желтый;  - цвет активной зоны нажатия – контрастный по отношению к корпусу кнопки;  В комплект поставки должны входить: приемник, кнопка, антивандальный козырек, паспорт (инструкция по эксплуатации) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание |