|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Каскадный коммутатор | Назначение  Предназначен для объединения визуально акустических табло в единую систему.  Описание  Представляет собой изделие, сочетающее в себе корпус, систему коммутации с пятью разъёмами. 1 разъём – вход, 4 разъема – выход.  Технические характеристики  Количество портов не менее 5  Тип разъёма RJ11 - наличие  Коммутация: Система оповещения «Сурдоцентр» - наличие  Материал изготовления не ниже сталь СТ3  Порошковая покраска - наличие  Сопроводительные документы:  - Сертификат качест  - Паспорт изделия |