|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Программное обеспечение | Параметр Наличие  Предназначение  Видеоувеличитель со встроенным дисплеем предназначен для чтения и просмотра изображений людьми с ослабленным зрением.  1. Экран  1.1. Диагональ НЕ МЕНЕЕ 7 дюймов  1.2. Цветной широкоформатный ЖК-дисплей Наличие  1.3. Разрешение экрана НЕ МЕНЕЕ (ШхД) 800х480 пикселей  1.4. Диапазон увеличения НЕ МЕНЕЕ От 2 до 24 крат  1.5. Контрастность НЕ МЕНЕЕ 500:1  1.6. Настраиваемые уровни контрастности НЕ МЕНЕЕ 5  1.7. Яркость НЕ МЕНЕЕ 350 кд/м2  2. Камера  2.1. Камера высокой четкости HD Наличие  2.2. Функция «Автофокус» Наличие  2.3. Функция «Стоп-кадр» Наличие  3. Функции видеоувеличителя  3.1. Наличие высококонтрастных цветовых режимов НЕ МЕНЕЕ 16  3.2. Возможность включения/отключения звуковых сигналов Наличие  3.3. Возможность включения/отключения подсветки Наличие  3.4. Настройка параметров питания видеоувеличителя Наличие  3.5. Специальная подсветка рабочей области с функцией подавления бликов и отсветов, с возможностью работы с глянцевыми поверхностями Наличие  3.6. Возможность сброса пользовательских настроек Наличие  3.7. Возможность настройки перехода в режим ожидания в диапазоне НЕ МЕНЕЕ от 1 до 16 минут  3.8. Возможность настройки перехода в режим отключения устройства в диапазоне НЕ МЕНЕЕ от 1 до 16 минут  3.9. Возможность включения/ отключения автоматической активации устройства при открывании/закрывании устройства Наличие  3.10. Возможность просмотра уровня заряда батареи Наличие  3.11. Кнопки управления режимами уменьшения и увеличения изображения, контрастных цветовых режимов, включения/выключения устройства на передней панели Наличие  3.12. Тактильные метки на кнопках Наличие  3.13. Специальная скользящая поверхность раскладывающейся подставки для комфортного перемещения устройства по рабочей поверхности Наличие  3.14. Раскладывающийся корпус для комфортного чтения Наличие  3.15. Возможность использования устройства как в ручном режиме (в сложенном виде), так и в стационарном на рабочей поверхности Наличие  3.16. Возможность непрерывной работы устройства без подзарядки НЕ МЕНЕЕ 4,5 часов  3.17. Возможность максимальной зарядки устройства при полной разрядке НЕ БОЛЕЕ 3,5 часов  3.18. Вес устройства НЕ БОЛЕЕ 700 г  3.19. Встроенный литий-ионный аккумулятор Наличие  3.20. Размеры устройства (ШхДхВ) НЕ БОЛЕЕ 190х130х26,7 мм  4. Комплект поставки  4.1. Компактный видеоувеличитель Наличие  4.2. Чехол для устройства Наличие  4.3. Ремешок для переноски на запястье руки Наличие  4.4. Салфетка для очистки экрана Наличие  4.5. Руководство по эксплуатации на русском языке Наличие  4.6. Зарядное устройство 110-230В Наличие  4.7. Сопроводительные документы Наличие  5. Гарантийный срок НЕ МЕНЕЕ 2 года |