|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Программное обеспечение  | Параметр НаличиеПредназначение Видеоувеличитель со встроенным дисплеем предназначен для чтения и просмотра изображений людьми с ослабленным зрением. 1. Экран 1.1. Диагональ НЕ МЕНЕЕ 7 дюймов1.2. Цветной широкоформатный ЖК-дисплей Наличие 1.3. Разрешение экрана НЕ МЕНЕЕ (ШхД) 800х480 пикселей1.4. Диапазон увеличения НЕ МЕНЕЕ От 2 до 24 крат1.5. Контрастность НЕ МЕНЕЕ 500:11.6. Настраиваемые уровни контрастности НЕ МЕНЕЕ 51.7. Яркость НЕ МЕНЕЕ 350 кд/м22. Камера 2.1. Камера высокой четкости HD Наличие2.2. Функция «Автофокус» Наличие 2.3. Функция «Стоп-кадр» Наличие3. Функции видеоувеличителя 3.1. Наличие высококонтрастных цветовых режимов НЕ МЕНЕЕ 163.2. Возможность включения/отключения звуковых сигналов Наличие3.3. Возможность включения/отключения подсветки Наличие3.4. Настройка параметров питания видеоувеличителя Наличие3.5. Специальная подсветка рабочей области с функцией подавления бликов и отсветов, с возможностью работы с глянцевыми поверхностями Наличие3.6. Возможность сброса пользовательских настроек Наличие3.7. Возможность настройки перехода в режим ожидания в диапазоне НЕ МЕНЕЕ от 1 до 16 минут3.8. Возможность настройки перехода в режим отключения устройства в диапазоне НЕ МЕНЕЕ от 1 до 16 минут3.9. Возможность включения/ отключения автоматической активации устройства при открывании/закрывании устройства Наличие3.10. Возможность просмотра уровня заряда батареи Наличие3.11. Кнопки управления режимами уменьшения и увеличения изображения, контрастных цветовых режимов, включения/выключения устройства на передней панели Наличие3.12. Тактильные метки на кнопках Наличие 3.13. Специальная скользящая поверхность раскладывающейся подставки для комфортного перемещения устройства по рабочей поверхности Наличие3.14. Раскладывающийся корпус для комфортного чтения Наличие3.15. Возможность использования устройства как в ручном режиме (в сложенном виде), так и в стационарном на рабочей поверхности Наличие3.16. Возможность непрерывной работы устройства без подзарядки НЕ МЕНЕЕ 4,5 часов3.17. Возможность максимальной зарядки устройства при полной разрядке НЕ БОЛЕЕ 3,5 часов3.18. Вес устройства НЕ БОЛЕЕ 700 г3.19. Встроенный литий-ионный аккумулятор Наличие3.20. Размеры устройства (ШхДхВ) НЕ БОЛЕЕ 190х130х26,7 мм4. Комплект поставки 4.1. Компактный видеоувеличитель Наличие4.2. Чехол для устройства Наличие4.3. Ремешок для переноски на запястье руки Наличие4.4. Салфетка для очистки экрана Наличие4.5. Руководство по эксплуатации на русском языке Наличие4.6. Зарядное устройство 110-230В Наличие4.7. Сопроводительные документы Наличие5. Гарантийный срок НЕ МЕНЕЕ 2 года  |