|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …. | Видеоувеличитель | Предназначен для чтения и просмотра изображений людьми с ослабленным зрением.  Экран  Диагональ - Не менее 4,3 дюйма  Цветной широкоформатный ЖК-дисплей - Наличие  Разрешение экрана - Не менее 480 х 270 пикселей  Диапазон увеличения - От 1,7 до 12 крат  Контрастность - Не менее 800:1  Яркость - Не менее 500 кд/м2  Камера  Камера высокой четкости HD –Наличие  Функция «Автофокус» - Наличие  Функция «Стоп-кадр» - Наличие  Функции видеоувеличителя:  Наличие высококонтрастных цветовых режимов - Не менее 16  Возможность включения/отключения звуковых сигналов - Наличие  Возможность включения/отключения подсветки - Наличие  Настройка параметров питания видеоувеличителя - Наличие  Специальная подсветка рабочей области с функцией подавления бликов и отсветов, с возможностью работы с глянцевыми поверхностями - Наличие  Возможность сброса пользовательских настроек - Наличие  Возможность настройки перехода в режим ожидания и регулировки его параметров От 1 до 16 минут  Возможность настройки перехода в режим отключения устройства  От 1 до 16 минут  Возможность просмотра уровня заряда батареи - Наличие  Кнопки управления режимами уменьшения и увеличения изображения, контрастных цветовых режимов, включения/выключения устройства на передней панели - Наличие  Тактильные метки на кнопках -Наличие  Дополнительная подставка на магнитах для комфортного чтения в горизонтальной поверхности - Наличие  Специальная скользящая поверхность дополнительной подставки для комфортного перемещения устройства по рабочей поверхности - Наличие  Специальное прорезиненное покрытия корпуса видеоувеличителя и подставки для более комфортного использования - Наличие  Возможность использования устройства как в ручном режиме (без подставки), так и в стационарном на рабочей поверхности - Наличие  Возможность непрерывной работы устройства без подзарядки - Не менее 3 часа  Возможность максимальной зарядки устройства при полной разрядке - Не более 3,5 часов  Вес устройства без подставки - Не более 248 г  Вес подставки - Не более 140 г  Встроенный литий-ионный аккумулятор - Наличие  Размеры устройства без подставки - Не более 130х82,5х27,5 мм  Размеры устройства с подставкой - Не более 130х94х73 мм  Комплект поставки:  Компактный видеоувеличитель -Наличие  Чехол для устройства - Наличие  Подставка для чтения с рабочей поверхности -Наличие  Ремешок для переноски на запястье руки - Наличие  Салфетка для очистки экрана - Наличие  Руководство по эксплуатации на русском языке - Наличие  Зарядное устройство 100-240В - Наличие  Сопроводительные документы (сертификат соответствия) - Наличие  Гарантийный срок 2 года  Сервисный центр на территории РФ - Наличие |