|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …. | Машина сканирующая и читающая текст | Функции и параметры устройства: Устройство предназначено для использования слабовидящими и незрячими пользователями. Должно иметь функцию сканирования, распознавания и последующего озвучивания отсканированных плоскопечатных текстов.Камера высокого разрешения с встроенной подсветкой документов - наличиеВысококачественное распознавание текстов на многих языках, которое позволяет прослушивать необходимую информацию уже через несколько секунд- наличиеВозможность смены языка чтения- наличиеКнопки управления: Вперед/назад, - наличие; воспроизведение/пауза, - наличие; скорость, - наличие; сканирование, - наличие; громкость, - наличие; вкл./ выкл. – наличиеУглубленная ручка для ношения и встроенные динамики – наличиеПодсветка для улучшенного качества сканирования- наличиеКамера высокого разрешения-наличиеПредустановленные языки: не менее 2 не более 4Поддерживаемые языки: не менее 20 Кнопки управления тактильно различимы-наличиеКоличество кнопок управление: не менее 4 не более 6Технические характеристики устройства:Камера: камера высокого разрешения (HD); Разъем для наушников не менее 3,5 мм; Тип аккумулятора: литий-ионный; Время непрерывного использования: не менее 5 часов; Время зарядки аккумулятора: не более 3 часов; Размеры: не более 24х23х10 см; Вес: не более 2,46 кг. Гарантия: не менее 2-х лет.В комплект устройства должно входить:сканирующая (читающая) машина USB-кабель – 2 шт. (короткий и длинный) блок питания сетевой шнур руководство пользователя |