|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Каскадный коммутатор | НазначениеПредназначен для объединения визуально акустических табло в единую систему. ОписаниеПредставляет собой изделие, сочетающее в себе корпус, систему коммутации с пятью разъёмами. 1 разъём – вход, 4 разъема – выход.Технические характеристикиКоличество портов не менее 5Тип разъёма RJ11 - наличиеКоммутация: Система оповещения «Сурдоцентр» - наличиеМатериал изготовления не ниже сталь СТ3Порошковая покраска - наличиеСопроводительные документы:- Сертификат качест- Паспорт изделия |