|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля | Брайлевский принтер одна из последних мировых разработок для слабовидящих и незрячих людей. Устройство рассчитано на небольшое количество листов печати шрифтом Брайля. Для печати можно использовать обычную бумагу. Главной особенностью устройства является сопровождение операций и режимов работы голосом.Для получения наилучшего качества используется закаленная сталь. В принтере реализована возможность подключения через USB порт, а также подключение к локальной сети через TCP/IP соединение. Также существует возможность подключиться к встроенному веб-серверу для мониторинга состояния тиснения и установки.Характеристики бумагиТип бумаги одинарные листыПлотность бумаги, г/м2. от 120 до 180 Ширина бумаги, мм. от 130 до 297 Длина бумаги, мм. от 120 до590 Количество бумаги в податчике, лист. не менее 50 Характеристики БрайляСкорость тиснения не менее 100 знаков в секундуТехнология формирования точки не менее 1 головки тиснения с не менее 13 молоточкамиОдностороннее и двустороннее тиснение наличиеВертикальная печать наличиеШрифт Брайля, мм. 2.2, 2.5, 3.2 Тактильное графическое разрешение не менее 50 точек на дюймИнтерфейсыПользовательский интерфейс - наличие речевой обратной связи. Клавиши обозначены и чернилами и брайлем + светодиодные индикаторы статусов соответствиеUSB 2.0 стандартСеть - 100 Мб стандарт TCP / IP, возможность доступа по IP-адресу в локальной сети соответствиеПоследовательный интерфейс 9-контактное гнездоСтандартный разъем наушников 3,5 мм. наличиеВеб-интерфейс - встроенный веб-сервер для мониторинга состояния тиснения и установки соответствиеСервисный интерфейс - сервисный порт для мониторинга файлов журнала, статуса принтера и т.д. соответствиеУровень шума не более 80 дБ (A) (не более 65 дБ (А) с шумопоглощающим шкафом) ПитаниеНапряжение, В. от 100 до 240 постоянного тока Мощность, Вт. не более 140 Мощность в режиме ожидания, Вт. не более 5 Мощность в режиме ECO POWER, Вт. не более 0,05 Переключаемый блок питания наличиеКомплект поставкиПринтер наличиеКабель питания наличиеРуководство пользователя наличие |