|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …. | Видеоувеличитель | Предназначен для чтения и просмотра изображений людьми с ослабленным зрением.ЭкранДиагональ - Не менее 4,3 дюймаЦветной широкоформатный ЖК-дисплей - НаличиеРазрешение экрана - Не менее 480 х 270 пикселейДиапазон увеличения - От 1,7 до 12 кратКонтрастность - Не менее 800:1Яркость - Не менее 500 кд/м2КамераКамера высокой четкости HD –НаличиеФункция «Автофокус» - НаличиеФункция «Стоп-кадр» - НаличиеФункции видеоувеличителя:Наличие высококонтрастных цветовых режимов - Не менее 16 Возможность включения/отключения звуковых сигналов - НаличиеВозможность включения/отключения подсветки - НаличиеНастройка параметров питания видеоувеличителя - НаличиеСпециальная подсветка рабочей области с функцией подавления бликов и отсветов, с возможностью работы с глянцевыми поверхностями - НаличиеВозможность сброса пользовательских настроек - НаличиеВозможность настройки перехода в режим ожидания и регулировки его параметров От 1 до 16 минутВозможность настройки перехода в режим отключения устройстваОт 1 до 16 минут Возможность просмотра уровня заряда батареи - НаличиеКнопки управления режимами уменьшения и увеличения изображения, контрастных цветовых режимов, включения/выключения устройства на передней панели - НаличиеТактильные метки на кнопках -НаличиеДополнительная подставка на магнитах для комфортного чтения в горизонтальной поверхности - НаличиеСпециальная скользящая поверхность дополнительной подставки для комфортного перемещения устройства по рабочей поверхности - НаличиеСпециальное прорезиненное покрытия корпуса видеоувеличителя и подставки для более комфортного использования - НаличиеВозможность использования устройства как в ручном режиме (без подставки), так и в стационарном на рабочей поверхности - НаличиеВозможность непрерывной работы устройства без подзарядки - Не менее 3 часаВозможность максимальной зарядки устройства при полной разрядке - Не более 3,5 часовВес устройства без подставки - Не более 248 гВес подставки - Не более 140 гВстроенный литий-ионный аккумулятор - НаличиеРазмеры устройства без подставки - Не более 130х82,5х27,5 ммРазмеры устройства с подставкой - Не более 130х94х73 ммКомплект поставки:Компактный видеоувеличитель -НаличиеЧехол для устройства - НаличиеПодставка для чтения с рабочей поверхности -НаличиеРемешок для переноски на запястье руки - НаличиеСалфетка для очистки экрана - НаличиеРуководство по эксплуатации на русском языке - НаличиеЗарядное устройство 100-240В - НаличиеСопроводительные документы (сертификат соответствия) - НаличиеГарантийный срок 2 годаСервисный центр на территории РФ - Наличие |