|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …. | Машина сканирующая и читающая текст | Функции и параметры устройства: Устройство предназначено для использования слабовидящими и незрячими пользователями. Должно иметь функцию сканирования, распознавания и последующего озвучивания отсканированных плоскопечатных текстов.  Камера высокого разрешения с встроенной подсветкой документов - наличие  Высококачественное распознавание текстов на многих языках, которое позволяет прослушивать необходимую информацию уже через несколько секунд- наличие  Возможность смены языка чтения- наличие  Кнопки управления:  Вперед/назад, - наличие; воспроизведение/пауза, - наличие; скорость, - наличие; сканирование, - наличие; громкость, - наличие; вкл./ выкл. – наличие  Углубленная ручка для ношения и встроенные динамики – наличие  Подсветка для улучшенного качества сканирования- наличие  Камера высокого разрешения-наличие  Предустановленные языки: не менее 2 не более 4  Поддерживаемые языки: не менее 20  Кнопки управления тактильно различимы-наличие  Количество кнопок управление: не менее 4 не более 6  Технические характеристики устройства:  Камера: камера высокого разрешения (HD);  Разъем для наушников не менее 3,5 мм;  Тип аккумулятора: литий-ионный;  Время непрерывного использования: не менее 5 часов;  Время зарядки аккумулятора: не более 3 часов;  Размеры: не более 24х23х10 см;  Вес: не более 2,46 кг.  Гарантия: не менее 2-х лет.  В комплект устройства должно входить:  сканирующая (читающая) машина  USB-кабель – 2 шт. (короткий и длинный)  блок питания  сетевой шнур  руководство пользователя |